1. 조경일반

1)조경일반

1.조경의 뜻

조경이란 정원을 포함한 광범위한 옥외 공간을 기능적, 미적으로 꾸미고 가꾸는 일을 뜻한다. 아래의 넓은 의미의 조경이 조경의 개념을 정확히 설명하고 있다.

①넓은의미(=조경의 개념)-정원을 포함한 광범위한 옥외공간을 다루는 일. 조경가가 수행함.

②좁은의미-집 정원을 가꾸는 일. 정원사가 수행함.

★미국조경가협회(ASLA, American Society of Landscape Architects)에서의 조경의 정의

①1909년-‘조경은 인간의 이용과 즐거움을 위하여 토지를 다루는 기술이다’ 라고 정의함.

②1975년-‘조경은 실용성과 즐거움을 줄 수 있는 환경의 조성에 목표를 둔다. 조경은 자원의 보전과 효율적 관리를 도모한다. 조경은 문화 및 과학적 지식의 응용을 통하여 설계,계획하고, 토지를 관리하며 자연 및 인공 요소를 구성하는 기술이다.’ 라고 정의함.

★프레드릭 로 옴스테드(F.L.Olmsted)-1858년 조경가(Landscape Architect)라는 용어를 처음으로 사용함. 미국 뉴욕의 센트럴파크를 설계함.

‘조경은 자연과 인간에게 봉사하는 분야이다’ 라고 정의함.

2.조경교육의 시작

⇒1900년 미국하버드 대학에 조경학과가 신설됨

⇒우리나라는 1970년대 초반에 조경용어를 사용하기 시작함. 경제개발계획에 따른 국토의 자연 훼손에 대한 반성으로 조경에 관심을 갖기 시작함.

⇒1973년 대학교(서울대,영남대)에 조경학과가 신설됨. 서울대에 환경대학원 신설.

3.동양 3국의 조경 용어

한국-조경(造景), 중국과 북한은-원림(園林), 일본-조원(造園) 영어로는 Landscape Architecture 라고 함.

★우리나라의 궁궐의 정원을 맡아 관리하던 해당부서. 고려시대-내원서, 조선시대-장원서.

4.조경가의 자격

①옥외 공간을 디자인할 수 있는 예술적 감각 보유

②살아있는 식물을 다룰 수 있는 생물학적 지식 보유

③인공구조물을 시공 및 유지할 수 있는 공학적 지식

④이용자의 심리 파악 및 대상지의 사회 문화적 역할 등을 고려할 수 있는 인문과학적 지식 보유

⑤기타 풍부한 경험

5.조경수행단계(계획→설계→시공→관리)

①계획-자료의 수집,분석,종합하는 과정.

②설계-자료를 활용하여 기능적, 미적인 3차원적 공간을 창조하는 과정.

③시공-공학적 지식이 필요하며 생물을 다룬다는 점에서 특수한 기술이 요구됨

④관리-식생의 이용관리, 시설물 이용관리.

예제1)다음 중 틀린 것은? ②

①조경이란 광범위한 옥외 공간을 미적 기능적으로 꾸미고 가꾸는 일이다.

②조경가란 집 정원을 가꾸는 정원사를 지칭한다.

③조경가는 자연과학 뿐 아니라 인문과학에 대한 지식도 풍부해야 한다.

④좁은 의미의 조경은 집 정원을 가꾸는 일이다.

※조경가와 정원사는 같은 개념이 아님.

예제2)조경수행 단계가 올바른 것은?①

①계획→설계→시공→관리

②계획→설계→관리→시공

③설계→계획→시공→관리

④계획→시공→설계→관리

예제3)자료를 활용하여 기능적, 미적인 3차원적 공간을 창조하는 과정은?②

①계획  ②설계  ③시공  ④관리

예제4)공학적 지식이 필요하며 생물을 다룬다는 점에서 특수한 기술이 요구되는 과정은?③

①계획  ②설계  ③시공  ④관리

2)조경양식일반

★정원 양식은 크게 정형식(=건축식,기하학식), 자연식(=풍경식), 절충식으로 구분한다.

1.정형식(=건축식,기하학식)

주로 유럽에서 발달하였으며 직선,원,원호 등을 사용한 정형적인 형태를 갖추고 있다. 수목의 전정은 기하학적 형태를 띠기도 한다.

①중정(中庭)식(=회랑식,파티오식)-스페인(=에스파니아) 정원으로 건물에 둘러싸인 중앙에 정원을 만듦.

이슬람교(=회교)의 영향을 받아 폐쇠적인 형태를 갖고 있으며 물이 정원에서 가장 중요한 요소임.

②노단식(=계단식)-이탈리아의 정원으로 경사지에 계단식으로 처리했으며 계단폭포, 열주(列柱),장식화분등을 주로 사용했다. 테라스를 계단식으로 연결하였다.이탈리아는 지형이 산악지형이라서 노단식이 많다.

★테라스-건물에 잇대어서 만든 공간으로 건물의 내부와 외부를 연결해 주는 역할.

③평면기하학식(=르노트르식)-프랑스는 평야지대가 많아서 넓은 평야에 기하학적인 형태의 정원을 많이 만들었다. 대표적인 조경가로 르노트르가 있다.

2.자연식(=풍경식)

주로 동양과 18세기 영국, 독일 등에서 사용되었다. 자연 그대로의 아름다움을 살리고자 하는 조경양식이다.

①전원풍경식-18세기 영국,독일. 넓은 잔디밭을 이용한 전원적이며 목가적인 자연풍경.

②회유임천식-중국, 일본 등. 숲과 실개천 및 곡선의 수변(水邊)을 이용하여 만들고 곳곳에 다리를 만들어 정원을 회유(回遊)한다.

③고산수식-일본의 정원이며 불교의 영향을 받았다. 물을 이용하지 않은 정원이며 실제정원과는 달리 정원이 모형처럼 작은 상징적인 정원이다. 재료로 나무와 바위와 왕모래가 사용된다. 나무는 산봉우리를 상징하며, 바위는 폭포를 상징한다. 왕모래는 물을 상징한다. 이중에 강조의 중심은 바위이다. 축산고산수정원과 평정고산수정원이 있다.

3.절충식

한 정원내에 정형식 정원과 자연식 정원의 형태적 특성을 동시에 지닌 정원으로 조선시대 경복궁이 있다.

예제5)정원 양식을 크게 3가지로 옳게 분류한 것은?②

①노단식, 자연식, 절충식        ②건축식, 풍경식, 절충식

③정형식, 회유임천식, 절충식    ④정형식, 고산수식, 절충식.

예제6)회교의 영향을 받은 스페인 정원에서 가장 중요한 요소는?③

①폭포  ②색채타일  ③물  ④정형수

예제7)일본의 고산수식 정원에 강조의 중심이 되는 것은?③

①나무  ②물  ③바위  ④모래

<조경양식의 발생요인>

조경양식의 발생에는 나름대로 이유가 있다. 자연 환경적 요인, 종교적 요인이 주로 크게 작용한다.

1.자연환경 요인

기후, 지형 등이 있으나 가장 중요한 요인은 지형이다.

2.종교적 요인

동양은 신선사상의 영향을 받았다. 대표적인 예로 백제의 궁남지, 신라의 안압지가 있다.

※신선사상-속세에서 벗어나 장수를 누리고자 했다. 그래서 주로 정원을 신선의 거처와 같이 꾸미고자 했다. 예를 들어 연못 가운데 섬을 만들고 누각을 만든다거나 십장생 모양의 섬을 만듬. 궁남지와 안압지는 가운데 섬이 있는 연못형태이다.

예제8)조경양식의 발생요인 중 자연환경 요인으로 가장 중요한 요소는?③

①기후  ②태양복사열   ③지형   ④일조량

예제9)백제의 궁남지, 신라의 안압지에 영향을 준 사상은?④

①불교사상  ②자연숭배사상  ③영혼숭배사상  ④신선사상

<서양의 조경양식>

1.서아시아-메소포타미아 문명

★공중정원-최초의 옥상정원으로 서양정원 중 가장 오래되었다.

2.그리스-정원중심이 아닌 건물 중심의 토론장 역할을 한 아고라가 발생했다.

3.로마-주택정원의 구조는 아트리움(손님상담장소),페리스틸리움(가족의 사적인 장소),지스터스(뒷뜰)으로 구성됨.

★포룸-집단이 모여 토론 할 수 있는 광장

4.스페인-궁전정원 유적으로 알함브라와 헤네랄리페가 있다. 스페인정원은 이슬람교의 영향으로 물이 가장 중요한 요소이다.

5.이탈리아-노단과 경사지를 이용한 정원이 많다.

6.프랑스-앙드레 르노트르가 설계한 정원이 많다. 보르비콩트정원, 베르사이유 궁전 등.

★비스타-좌우로의 시선이 숲 등에 의해 제한되고 정면의 한 점으로 시선이 모이도록 구성되어 주축선이 두드러지게 하는 경관 구성 수법으로 통경선 수법이라고 하며 비스타 기법은 초점경관을 만드는 수법중 하나이다.

7.영국- 11~17세기는 정형식 정원을 주로 만들었다. 18세기 이후부터 전원풍경식으로 바뀌었다.

대표적인 조경가로 ☆윌리암 켄트가 있다. 켄트는 ‘자연은 직선을 싫어한다’ 라고 하여 직선적인 공원을 자연적인 곡선형태로 리모델링하였다.

★하하(ha-ha) 기법-정원에 물리적 경계 없이 전원을 바라볼 수 있게 정원부지의 경계선에 담장을 없애고 대신 깊은 도랑을 팜으로써 일면 가축을 보호하고 주변 경치를 자신의 정원으로 끌어들이는 기법. 일종의 차경(借景,경치를 빌려옴)수법.

8.독일-풍경식으로 과학기술을 많이 이용함.

9.현대의 조경-내용이 다양해지고 형태를 고집하지 않음. 주제조경 즉 테마파크(조각공원-운동공원-놀이공원....)의 성격의 조경이 많음.

※서양조경양식의 시대적 흐름

스페인(중정식,파티오식)→이탈리아(노단식,계단식)→프랑스(평면기하학식,르노트르식)→영국(전원풍경식)→독일(전원풍경식)

<동양의 조경양식>

1.우리나라

①고구려-안학궁,장안성,대성산성 등.

②백제-임류각, 궁남지(신선사상에 의해 만들어짐) 등

★노자공-백제인으로서 6세기 중엽 일본으로 건너가 수미산과 홍교로 이루어진 정원을 꾸몄다.

③신라-안압지에는 거북형태의 섬이 있으며 관수, 배수 시설이 잘 되있다. 신선사상을 바탕으로 구성되었다.

④조선

⇒경복궁-아미산(교태전 즉 왕의 침전 후원의 계단식 정원), 경회루, 향원지 등이 있다.

⇒창덕궁-후원이 주 정원으로서 부용지,반도지,옥류천 등이 있다.

⇒별서정원-사대부가 본가와 떨어져서 초야에 지은 집으로 요즘의 별장과 같다.

윤선도의 부용동원림, 정영방의 서석지, 정약용의 다산초당,우규동의 소한정, 양산보의 소쇄원, 김조순의 옥호정이 있다.

★우리나라 정원의 특징

①신선사상을 배경으로 하여 음양오행설을 가미하였다.

②연못의 형태가 단조롭고 연못 가장자리가 직선적인 윤곽의 방지(方池)를 기본으로 하였다.

*방지(方池)-가장자리에 모서리가 있는 직사각형 연못.

③낙엽활엽수를 많이 식재하였다.

④주 정원은 건물 뒤 후원에 두었다.

2.중국

풍경식으로써 경관의 조화보다는 대비를 중요시 했다.

★조화-서로 동질적인 형태나 색채를 배치한다.

예) 구릉지에 초가집을 짓는다. 구름모양 향나무 밑에 둥근 주목을 심는다. 빨간색과 담홍색을 같이 사용한다.

★대비-서로 이질적인 형태나 색채를 배치한다.

예) 구릉지에 지붕이 뾰족한 집을 짓는다. 구름모양 향나무 밑에 원추모양의 주목을 심는다. 파란잔디밭에 붉은 영산홍이 군식되었다.

①상림원-중국정원의 효시로서 황제의 수렵터. 동양에서 가장 오래된 정원 중의 하나이다.

②중국의 유적은 명나라, 청나라시대의 유적이 대부분이다. 당나라 시대의 유적은 많지 않다.

3.일본

조화에 비중을 두는 자연식 정원이 많으며, 정원을 축소한 축경식을 사용.

①일본정원 양식의 시대적 발생순서

★임천식→회유임천식→축산고산수식→평정고산수식→다정식→회유식

②고산수식정원-앞에서 언급한 바와 같이 수목과 바위와 왕모래를 이용한 상징적 정원이다. 축산고산수정원과 평정고산수정원이 있다. 평정고산수정원은 물 뿐만 아니라 나무의 사용도 배제하였으며 대표적 유적으로 용안사정원이 있다.

예제12)중국정원은 자연풍경식이면서 어떤 기법에 중점을 두었나?②

①조화   ②대비   ③통일   ④비례

예제10)백제인으로서 6세기 중엽 일본으로 건너가 수미산과 홍교로 이루어진 정원을 꾸민 사람은 누구인가? ①

①노자공  ②정약용  ③윤선도  ④김조순

예제11)신라의 안압지에 있는 섬의 모양은 무슨 모양인가?④

①학    ②사슴    ③홍예문    ④거북

<경관구성의 요소>

비행기 위에서 땅을 내려다보면 마치 한 폭의 도화지에 그려진 그림과 같이 보인다. 외딴집은 점으로 보일 것이고 냇물이나 도로는 선으로 보일 것이다. 잔디밭이나 호수는 면으로 보인다.

경관구성의 요소는 크게 우세요소(기본요소)와 가변요소로 나눌 수 있다.

1.경관구성의 우세요소(기본요소)

⑴선

①직선-일정한 방향을 제시하며 강직하고 굳센 느낌을 준다.

②곡선-우아하고 부드러우며 자연미를 느낄 수 있다.

③지그재그선-여러 방향을 제시하며 역동적이고 활발한 느낌을 준다. 다소 산만해 보이기도 한다.

⑵형태

①자연적인 형태-산과, 들, 바다, 냇물 등 자연적 형태.

②정형적인 형태-인위적으로 만든 도시경관 및 정형식 정원의 형태.

⑶크기와 위치

물체의 크기와 위치에 따라 물체에 대한 느낌과 지각강도가 달라진다.

*지각강도-눈에 잘 보이는 정도, 눈에 잘 보이면 지각강도가 높다고 한다.

⑷질감-재질에 따라 시각적으로 다르게 느껴지는 감각

⑸색채

①따뜻한 색-전진,정열적,온화,친근한 느낌. 빨간색, 주황색 계통.

②차가운 색-후퇴,지적,냉정함,상쾌한 느낌. 청색, 보라색 계통.

⑹농담-투명한 정도

2.경관구성의 가변요소

광선, 기상조건, 계절, 시간 등.

<경관구성의 원리>

경관의 유형

1.파노라마경관(전경관)

시야의 제한을 받지 않고 멀리까지 트인 경관으로 주로 높은 곳에서 내려다 보는 경관. 웅장함과 아름다움을 느낄 수 있으며 자연에 대한 존경심을 일으킴. 예)지평선, 수평선, 산에서 아래를 내려다보는 경관.

2.지형경관(地形景觀)

지형 지물이 경관에서 지배적인 위치를 지니는 경우. 예)여의도의 63빌딩, 남산의 남산타워, 뉴욕의 자유의 여신상, 파리의 에펠탑, 일본의 후지산 등. 그 지역의 대표적 상징적 지형 지물.

3.위요경관(圍繞景觀)

중앙에 낮은 수평적 요소가 있고 주변에 높은 수직적요소가 결합하여 중앙을 감싸는 듯한 경관. 예)산정호수(봉우리가 중앙의 호수를 감싼모습), 큰 나무로 둘러싸인 잔디밭.

4.초점경관

관찰자의 시선이 경관 내의 어느 한 점으로 유도되도록 구성된 경관으로 폭포, 조각, 기념탑 등이 있어서 그곳으로 시선이 집중됨.

5.관개경관

좁은 길 양 옆으로 큰 나무들이 식재되어 터널 형태를 이루는 경관.

6.세부경관

협소한 공간이나 가까운 곳의 꽃 등을 관찰할 수 있는 경관

7.일시적 경관

새나 동물의 일시적 출현, 산봉우리에 구름이 걸림, 비온 후 무지개의 출현 등.

<경관구성의 기본 원칙>

1.통일성

통일성 달성 수법-조화, 균형과 대칭, 강조

★통일미-조경수의 60%이상 같은 수종을 식재하여 하나의 힘찬 형태로 표현하는 것.

①조화-서로 동질적인 형태나 색채를 배치한다. 예) 구릉지에 초가집을 짓는다. 구름모양 향나무 밑에 둥근 주목을 심는다. 빨간색과 담홍색을 같이 사용한다.

②비대칭균형-모양은 다르나 시각적으로 느껴지는 무게가 비슷하거나 시선을 끄는 정도가 비슷하게 분배되어 균형을 유지하는것.

③강조-절벽의 암자, 호숫가의 정자 등 경관에서 한 곳이 강조됨.

2.다양성

①다양성 달성 수법-비례, 율동, 대비

②율동-시각적율동(수목의 규칙적 배열), 청각적율동(폭포,시냇물,개구리소리, 풀벌레소리등), 색채의 변화를 통한 율동. 점층-색깔이 엷은 색에서 점차 진한 색으로 배열되는것.  청각적 율동은 운율미와 관계됨.

③대비-서로 이질적인 형태나 색채를 배치한다. 예) 구릉지에 지붕이 뾰족한 집을 짓는다. 구름모양 향나무 밑에 원추모양의 주목을 심는다. 파란 잔디밭에 빨간 꽃을 심는다.

<경관의 연결기법>

※테라스-내외부 공간을 연결하는 매개적, 전이적 공간으로 건물에 잇대어서 만든 공간. 예를들어 정원과 현관사이의 약간 턱이진 공간 등 규모가 큰 호텔 등에서 볼 수 있다.

<배식기법>

1.점식-한 그루의 나무를 독립하여 심는 경우. 수형이 좋은 대형목을 심어 시각적 초점 역할을 하게한다. 예)소나무, 향나무 등

2.열식- 줄 맞춰서 같은 수종의 나무를 심는경우. 주로 정형식 조경양식에서 사용.

3.부등변삼각형 식재-주로 자연식 정원에서 사용되는 수법이다. 식재된 나무를 삼각형으로 연결하였을 때 정삼각형이나 이등변삼각형의 모양이 나오지 않도록 하는 수법.

4.군식-관목이나 초본류를 모아심는것. 예)회양목, 철쭉, 영산홍, 조릿대 등

5.혼식-상록수와 낙엽수를 6:4의 비율로 심는 경우가 많다.

6.배경식재-가까이 있는 나무를 강조하고 멀리있는 나무는 배경으로 이용한다. 예)스트로브잣나무를 뒤에 빽빽이 배경식재하고 앞에 매화나무나 벚나무를 심는다.

<조경제도의 기초>

1.제도용구

①템플릿-정원설계시 수목의 표시는 원형 템플릿으로 한다.

②연필-H가 많을수록 단단하고 흐리며 B가 많을수록 무르고 진하다. 제도에서는 H 계열의 샤프나 홀더가 쓰인다.

2H→H→HB→B→2B→4B

③제도용지-청사진 작성용으로 트레이싱페이퍼가 쓰인다.

2.제도순서

축척을 정한다→도면의 윤곽을 정한다→도면의 위치를 정한다→제도를 한다.

①축척은 주택정원의 경우 1/100이 사용된다.

②윤곽선 작업은 도면의 훼손방지 및 짜임새를 위해한다. 도면의 가장자리에 10mm의 여백을 설정하여 연필로 긋는다. 단 좌측 철하여 묶는 곳은 25mm의 여백을 준다.

③표제란은 도면 하단부의 좌우로 길게, 오른쪽 끝에 상하로 길게, 오른쪽 하단 구석에 작게 등의 방법이 있는데 보통 오른쪽 끝에 상하로 길게하는 경우가 대부분이다. 표제란에 공사명,도면명,축척,도면번호,설계일시,설계자이름을 적는다.

④치수표시의 원칙은 mm이다.

10mm

25mm

표제란

제도하는 곳

윤곽선

3.설계도의 종류

①평면도-물체를 위에서 바라 본 것으로 가정하여 작도한 것으로 설계의 가장 기본적인 도면이다.

②입면도-구조물을 정면에서 본 외적형태를 보여주기 위함. 정면도(앞), 배면도(뒤), 측면도(옆) 등이 있다.

③단면도-구조물을 수직으로 자른 단면을 보여준다.

④상세도-구조물의 재료, 치수 등 세부사항을 표현함.

4.수목의 규격 표시

*수고(H)-H로 표시하며 단위는 m이다.

*수관나비(W)-W로 표시하며 단위는 m이다.

*근원지름(R)-뿌리 위 밑둥의 지름으로 R로 표시하며 단위는 cm이다.

*흉고지름(B)-지상1.2m 높이의 줄기의 지름으로 B로 표시하며 단위는 cm이다.

근원지름R

흉고지름B

1.2m

수관나비W

수고H

예) 수고 3m미터 근원직경 15cm인 느티나무 3주(그루).

H3.0×R15

3-느티나무

<조경계획>

①조경계획과정: 목표설정→자료분석→기본계획.

②조경설계과정: 기본설계→실시설계.

※조경계획 全과정

*목표설정→자료분석종합→기본계획→기본설계→실시설계→시공 및 감리→유지관리.

★미기후(微氣候)-부분적 장소의 독특한 기상 상태로 태양복사열, 공기유통, 안개서리, 일조량, 대기오염등을 조사. 일반적인 기후에 비해 자료를 얻기 어렵다. 지하수와는 무관하다.

1.경관분석

1.점,선,면적인 요소

①점-외딴집, 독립수, 정자

②선-하천,도로,가로수

③면-호수,경작지,초지,운동장,풀장,연못.

2.기본계획

토지이용계획→교통동선계획→시설물배치계획→식재계획.

※조경시공관리 순서

터닦기(=터가르기)→동선(길,원로)만들기→시설물배치→식재→유지관리

★시방서-설계,제조,시공 등 도면으로 나타낼수 없는 사항을 문서로 적어서 규정한 것으로 재질,품질,재료,공법 등을 명기함. 표준시방서와 특기(특별)시방서가 있는데 내용이 상이할 경우 특기시방서가 우선함.

★일위대가표-공사 목적물 단위 물량당의 공사비를 산출한 것으로 단위 가격은 0.1원이다.

★품셈-인간이나 기계가 공사 목적물을 만들기 위하여 단위물량당 소요로 하는 노력과 품질을 수량으로 표현한 것.

<식재의 기준 또는 목적>

1.경계(境界)식재-주로 생울타리. 지엽이 치밀하고 전정에 강할것. 예)쥐똥나무, 회양목, 개나리, 매자나무, 명자나무, 화살나무 등.

2.유도(誘導)식재-원뿌형이나 수관이 큰 나무를 식재하여 특정 장소-출입구 등-로 사람의 이동을 유도하는 목적. *수관(樹冠)-나무의 가지와 잎으로 뭉쳐저 이루어진 부분

3.지표(指標)식재-꽃, 열매 등이 상징적 의미가 있는 수종을 식재.

4.경관(景觀)식재-수형이 단정하고 아름다운 수종을 식재.

5.차폐(遮蔽)식재-불필요한 곳이다. 보기흉한곳을 나무를 심어 시각적으로 가려줌.

6.녹음(綠陰)식재-그늘을 얻기 위함. 반드시 지하고가 높은 낙엽교목을 식재해야함. 여름엔 그늘지고 겨울엔 햇빛이 들어야함.

*지하고-땅에서 수관(樹冠)의 마지막 가지까지의 높이

7.지피(地皮)식재-땅을 피복하기 위함. 잔디, 맥문동, 관목류 등.

<식재기반조성기준>

1.교목-토심 90~150cm 확보할 것. 경사는 수직:수평이 1:3보다 완만할 것.

2.관목-토심 30~60cm 확보할 것. 경사는 수직:수평이 1:2보다 완만할 것.

3.초화류-토심15~30cm

<구조물기준>

1.계단

★2H+W=60~65cm (H:발판높이, W:발판나비)

즉 발판 높이가 20cm라면 H에 20를 대입하여 W가 20~25cm라는 답을 얻을 수 있다.

2.플렌터-대형화분.

3.벽천-벽을 따라 물이 흐르는 주로 실내에 설치하는 인공폭포.

벽천의 3요소=토수구(청동으로 만듬), 벽면(FRP로 만듬), 수반(물받침)

4.안내표지시설은 재료,형태,색을 통일한다.

5.퍼걸러-시렁(선반)구조로 되어 등나무 등을 위에 올리고 아래 벤치를 만들어 놓은 구조물.

6.볼라드-보행로에 차량이 들어오지 못하도록 말뚝 같은 구조물을 설치한 것.

<주택정원>

1.앞뜰-대문에서 현관사이

2.안뜰-응접실이나 거실쪽에 면한 뜰로 옥외생활 즐김.

3.작업정-장독대, 창고 등이 있는 곳.

4.뒤뜰-침실과 같은 휴양공간과 연결되어 사생활이 보장되도록 구성.

<옥상정원>

하중문제가 가장 중요하며 옥상바닥보호와 배수문제에 신경써야한다.

흙은 경량재와 일반 흙을 1:1로 섞어서 사용한다.

*경량재-버미큘라이트,피트모스,펄라이트,화산재 등.

※식재면적은 전체옥상면적의 1/3이하로 한다. 나무는 라일락(=수수꽃다리)이 좋다.

<근린공원>

근린주구에 하나의 근린공원을 설치한다.

*근린주구-1926년 페리가 주장. 1개의 초등학교를 유치할 수 있는 주거단지 계획 개념으로써 어린이들이 위험한 도로를 건너지 않고 걸어서 통학할 수 있는 단지 규모에서 생활의 편리성과 쾌적성, 사회적교류 등을 도모할 수 있도록 조성된 물리적 환경.

<자연공원, 국립공원, 기타>

①미국 요세미티공원-최초의 자연공원

②미국 옐로우스톤공원-최초의 국립공원

③1967년 지리산 국립공원-한국 최초의 국립공원. 1967년 국립공원법 제정.

④1982년 설악산 국립공원-유네스코에서 국제 생물권 보존지역으로 지정

⑤2003년 한라산 국립공원-유네스코에서 국제 생물권 보존지역으로 지정

⑥탑골공원-우리나라 최초의 대중공원

⑦덕수궁 석조전 앞 정원-우리나라 유일의 유럽식 정원

<골프장>

골프장은 남북방향으로 설계한다. 방위는 잔디를 위해 남사면, 남동사면으로 한다.

1.홀의 구성

①티(tee)-출발점

②그린(green)-종착점. 홀컵이 있는곳.

③페어웨이(fair way)-티와 그린 사이

④러프(rough)-페어웨이 주변의 깍지 않은 초지

⑤하자드(hazard)-벙커, 연못, 나무 등 장애물

※페어웨이, 러프, 티에는 들잔디를 사용하고, 그린에는 벤트그래스를 사용한다.

·

하자드

티(tee)

그린

벙커

연못

러프

북쪽

페어웨이

조경재료

조경재료는 크게 생물재료와 무생물재료로 구분한다.

생물재료-수목과 지피식물 및 초화류가 있다.

무생물재료-목재,석재,콘크리트,벽돌,플라스틱,금속, 물 등이 있다.

<생물재료>

1.수목(樹木,나무) 및 초화류

조경기능사 시험에서 식물재료에 관한 문제는 상당히 비중이 높은 부분이다. 60문제 중 10~15문제가 출제된다.

나무의 성상(性狀)

나무는 크게 다음과 같이 3가지 기준에 의하여 분류한다.

▶상록수와 낙엽수

◉상록수 : 일년 내내 푸른잎을 달고 있는 나무. 소나무, 잣나무, 향나무, 전나무, 주목, 동백, 사철나무 등

◉낙엽수 : 가을에 잎이 떨어지고 봄에 다시 새 잎이 나오는 나무. 은행나무, 플라타너스, 느티나무, 벚나무, 단풍나무 등

▶활엽수와 침엽수

◉활엽수 : 꽃이 피며 꽃 밑에 씨방이 이 형성되어 씨방 안에 밑씨가 들어있어 속씨식물이다. 줄기에 뚜렷한 물관을 가지고 있다. 느티나무, 플라타너스, 벚나무, 단풍나무, 개나리, 철쭉, 쥐똥나무, 영산홍 등 주로 잎이 넓다. 대체로 잎이 넓다. 단 위성류는 잎이 좁으나 속씨식물이므로 활엽수에 속한다.

◉침엽수 : 꽃이 피나 꽃 밑에 씨방이 형성되지 않아서 겉씨식물이다. 헛물관을 가지고 있다. 소나무, 은행나무, 전나무, 잣나무, 주목, 향나무, 측백나무 등 주로 잎이 좁다. 은행나무는 잎이 넓으나 겉씨식물이므로 침엽수이다.

▶교목(喬木)과 관목(灌木)

◉교목 : 뿌리에서 뚜렷한 원줄기 하나가 올라와서 가지가 뻣어 나간다. 주로 나무들의 키가 크고 줄기 지름이 두껍다. 소나무, 은행나무, 느티나무, 잣나무, 독일가문비나무, 전나무, 주목 등.

◉관목 : 뿌리에서 여러 줄기가 나와서 뚜렷한 원줄기를 찾을 수 없다. 주로 키가 작고 줄기 지름이 얇다. 개나리, 철쭉, 회양목, 쥐똥나무, 사철나무, 명자나무, 매자나무, 화살나무 등.

위 세가지 기준에 의해서 소나무의 성상(性狀)을 이야기하면 소나무는 ‘상록침엽교목’ 이며 개나리는 ‘낙엽활엽관목’ 이다. 이러한 식으로 우리주변 나무의 성상(性狀)을 이야기 해보자.

위의 기준에 의하면 총 8가지의 성상이 아래와 같이 조합으로 만들어 진다.

▶상록침엽교목 : 소나무, 잣나무, 섬잣나무, 스트로브잣나무, 주목, 비자나무, 히말리아시다, 전나무, 독일가문비나무, 구상나무, 편백, 화백, 측백 등

▶상록침엽관목 : 반송, 눈향, 옥향, 눈주목 등

▶상록활엽교목 : 가시나무, 태산목, 후박나무, 아왜나무, 동백나무, 먼나무, 굴거리나무, 등

▶상록활엽관목 : 사철나무, 회양목, 영산홍, 돈나무, 꽝꽝나무, 남천, 피라칸사, 다정큼나무, 호랑가시나무 등

▶낙엽침엽교목 : 은행나무, 메타세퀘이아, 낙엽송, 낙우송

▶낙엽침엽관목 : 해당 수종 없슴.

▶낙엽활엽교목 : 느티나무, 플라타너스, 벚나무, 가중나무, 대추나무, 감나무, 살구나무, 매화나무, 계수나무, 이팝나무, 산수유, 백합나무 등

▶낙엽활엽관목 : 개나리, 철쭉, 쥐똥나무, 매자나무, 명자나무, 조팝나무, 수국, 황매화, 히어리, 죽단화, 백당화, 박태기나무, 화살나무 등

이외에도 등나무, 능소화, 담쟁이, 줄사철, 인동, 송악, 으름, 다래 등 스스로 서지 못하는 나무는 교목이나 관목으로 분류하지 않고 만경목(蔓莖木)이라 한다.

나무의  규격

▶수고(樹高)H : 나무의 높이를 말하며 H로 표시한다. 표시단위는 미터m이다.

▶수관(樹冠)나비W : 나무의 폭을 말한다. 즉 가지와 잎이 뭉쳐 어울어진 부분을 수관이라하며 그 폭을 수관나비라 한다. W로 표시하며 표시단위는 미터m이다.

▶근원지름R: 뿌리 바로 윗 부분 즉 나무 밑둥 제일 아랫부분의 지름을 말한다. R로 표시하며 단위는 cm이다.

▶흉고지름B: 가슴높이의 줄기 지름을 측정한 값을 말한다. 지상 1.2m 지점의 나무 줄기의 지름을 측정한 값으로 B로 표시하며 단위는 cm이다.

근원지름R

흉고지름B

1.2m

수관나비W

수고H

예를 들어 도면에 ‘3-소나무 H3.5×R15’ 로 표기되었다면 높이 3.5미터 근원지름 15cm 소나무 3주를 의미한다. '30-회양목 H0.5×W0.3' 은 높이 0.5미터 수관나비0.3미터 회양목이 30주가 식재되었음을 의미한다. 나무의 규격표시는 대체로 교목은 수고H와 근원지름R으로 표시하며 관목은 근원지름을 측정할 수 없으므로 수고H와 수관나비W로 표시한다. 예외적으로 주목과 측백나무는 주로 수고H와 수관나비W로 표시하며 은행나무, 백합나무, 메타세콰이어, 스트로브잣나무 등 수간(樹幹) 이 수직으로 올라가는 나무는 수고H와 흉고지름B으로 표시하는 경우가 많다.

위의 내용은 나무의 생물학적 분류이다. 이제 나무의 이용면에서 분류해 보자.

꽃의 개화기로 분류

▶3월

동백나무(적색), 풍년화(황색), 생강나무(황색), 산수유(황색),매화나무(담홍색, 백색)

▶4월

살구나무(담홍색), 벚나무(담홍색, 백색), 명자나무(담홍색), 개나리(황색), 박태기나무(담홍색), 목련(백색, 자주색), 산철쭉(홍자색), 조팝나무(백색), 황매화(황색), 진달래(담홍색).

▶5월

등나무(연자색), 모과나무(담홍색), 백합나무(녹황색), 산딸나무(백색), 쥐똥나무(백색), 칠엽수(홍백색), 영산홍(담홍자색), 이팝나무(백색), 산딸나무(백색), 매자나무(황색)

▶6월

인동(백색,황색), 해당화(자홍색), 수국(자주색), 치자나무(백색), 피라칸사(백색), 개쉬땅나무(백색)

▶7월

자귀나무(담홍색), 불두화(백색), 무궁화(백색, 담자색), 회화나무(황색), 배롱나무(홍색), 능소화(주황색)

열매로 분류

▶6월

앵두나무(적색)

▶7월

살구나무(황적색), 자두나무(자색), 매실나무(황녹색)

▶9월

주목(적색), 감탕나무(흑자색), 동백나무(흑자색), 아왜나무(흑자색), 칠엽수(갈색), 산딸나무(적색), 매자나무(적색), 화살나무(적색)

▶10월

모과나무(황색), 꽃사과(황색), 목련(적색), 은행나무(황색), 피라칸사(적색), 아그배나무(적색), 마가목(적색), 사철나무(적색), 산수유(적색), 남천(적색), 낙상홍(적색), 쥐똥나무(흑색)

★단풍색으로 분류

▶빨간단풍

단풍나무류, 감나무, 담쟁이, 옻나무, 붉나무, 마가목, 산딸나무, 화살나무 등이 있으며 이외에는 거의 노란단풍이라고 보면 맞다.

▶노란단풍

고로쇠단풍, 은행나무, 느티나무, 계수나무, 참나무류, 배롱나무,  플라타너스, 자작나무, 등 대부분의 조경수.

<기타 꼭 알아야 할 사항>

1.나무의 형태는 수관(樹冠)과 수간(樹幹=줄기)으로 이루어져있다.

수관:나무의 가지와 잎이 뭉쳐서 이루어진 부분.

수간:뿌리에서 올라온 나무의 줄기

2.조경수목이 갖추어야 할 조건

- 수형이 아름답고 실용적이어야 할 것	- 이식이 쉽고 잘 자랄 것

- 불리한 환경에서의 적응력이 클 것	- 쉽게 다량으로 구할 수 있을 것

- 병해충에 강할 것	- 다듬기 작업에 견디는 성질이 좋을 것

3.우리나라잔디의 특징.

①여름에 푸르고 겨울에 지상부가 말라죽는다. 하록(夏綠)형

들잔디(가장 많이 사용하며 강건함), 금잔디(고려잔디라 하며 유연하며 섬세함) , 빌로드잔디(남해안에 자생하며 가장 작고 섬세하나 추위에 약하고 번식력이 약함)

②주로 뗏장에 의해서 번식한다.

③양지 바른 곳 최소 하루 5시간 이상의 햇빛이 닿는 곳, 배수가 잘되는 사양토에서 잘 산다.

3.서양잔디의 특징.

①주로 사철푸른 상록(常綠)형이다.

벤트그라스, 켄터키 블루 그라스 등

②주로 종자를 파종하여 번식한다.

★예외적으로 하이브릿 버뮤다그라스는 서양잔디이나 하록형이며 포기번식을 한다.

<자주출제되는 식물재료>

아래의 문제들은 가장 출제 빈도가 높은 문제들이니 반드시 암기해야 한다.

1.공해에 강하여 가로수로 가장 많이 쓰이는 나무는? 은행나무

2.봄에 노란 꽃이 피며 붉은 열매는 약용으로 쓰이는 나무는? 산수유

3.여름에 연보라색 꽃이 피며 뿌리는 약용으로 쓰이며 그늘진 나무밑에서도 잘 자라는 지피식물은? 맥문동

4.공해와 맹아력이 약하며 건조지, 척박지에서도 잘자며, 이식하기 어려운 나무는? 소나무

5.모래터 위의 녹음식재에 적합한 나무는? 버즘나무(플라타너스), 백합나무(튤립나무)

6.겨울화단용 꽃은? 꽃 양배추

7.흰색 계통의 줄기를 갖는 나무는? 자작나무, 백송, 버즘나무

8.꽃에 향기가 없는 나무? 자귀나무

9.그늘진 곳에서 잘 자라며 맹아력이 강하여 형상수로 적합하며 가을에 열매가 붉게되는 나무는? 주목

10.어릴 땐 심근성(深根性), 늙어서는 천근성(淺根性)인 나무는? 오리나무

11빗자루병에 잘 걸리는 나무는? 대추나무

12.흰가루병에 잘 걸리며 기름진 땅이 아니면 잘 자라지 못하는 나무는? 장미

13.봄뿌림(가을화단용)초화류? 맨드라미, 매리골드. 피튜니아

14.가을뿌림(봄화단용)초화류? 팬지, 스위트피. 피튜니아, 금잔화

*피튜니아는 봄에서 가을까지 화단에서 볼 수 있다.

15.봄심기(가을화단용) 알뿌리화초는? 다알리아,칸나

17.가을심기(봄화단용) 알뿌리화초는? 튤립,수선화

18.잎에 오배자(벌레혹)가 생기는 나무는? 붉나무

20.나이가 들면서 지서각이 90도 이상으로 벌어지는 나무는? 독일가문비나무

21.서양잔디 중에 포기 번식을 하는 것은? 버뮤다 그래스

22.골프장 그린의 잔디는? 벤트그라스.

23.초록색(청록색) 수피를 갖는 나무는? 벽오동

24.붉은계통의 단풍은? 담쟁이,붉나무,옻나무,감나무,화살나무,마가목,홍단풍,산딸나무

25.황색계통의 단풍은? 은행나무,느티나무,백합나무,갈참나무,고로쇠나무, 계수나무,칠엽수

26.내염성이 약한나무는? 독일가문비,소나무,일본목련,왕벗나무 등

26.내염성이 강한나무는? 해송, 비자나무, 눈향나무,동백나무 등

27.굵은 가지를 다듬으면 상처가 썩어들어가며 흰가루병과 빗자루병에 모두 잘 걸리는 나무는? 벗나무

28.흰색 꽃이 피는 나무? 이팝나무,조팝나무,산딸나무.

29.이식이 어려운 나무? 소나무, 자귀나무

30.공해에 강한수종? 사철나무, 벽오동, 은행나무, 플라타너스,가시나무.

31.공해에 약한수종? 소나무,전나무, 자작나무, 독일가문비나무.

32.옥상조경에 좋은 나무는? 라일락=수수꽃다리

33.곁움이 잘 생기는 나무는? 느티나무, 라일락

34.가지치기를 안해도 수형이 잘 잡히는 나무는? 느티나무

35.침엽수 중에 낙엽이 지는 나무는? 은행나무, 메타세퀘이아, 낙엽송, 낙우송

36.골프장의 티, 페어웨이, 러프의 잔디는? 들잔디

37.스스로 서지 못하는 만경목은? 담쟁이, 능소화, 송악, 으름, 인동, 위령선, 등나무, 칡

38.정아(頂芽)에 꽃이 피는 나무는? 수국

39.심근성 수종은? 소나무,전나무,느티나무,은행나무,모과나무,백합나무,상수리나무.

40.천근성 수종은? 독일가문비,편백,미루나무,자작나무,버드나무,현사시나무,매화나무.

41.울타리용 수종은? 쥐똥나무, 사철나무, 개나리, 철쭉, 회양목, 매자나무, 명자나무, 화살나무, 가시나무

42.지피식물은? 맥문동, 잔디, 조릿대.

43.척박지에 잘 견디는 수종은? 소나무, 오리나무, 자작나무, 등나무, 아카시아, 자귀나무.

44.비옥지를 좋아하는 수종은? 주목,장미,측백,회양목,철쭉,벽오동,벚나무,불두화.

45.잎의 모양은 침엽수이나 활엽수에 속하는 나무는? 위성류

46.잎의 모양은 활엽수이나 침엽수에 속하는 나무는?은행나무

47.전정할 때 반드시 가위를 45도로 눕혀서 해야 하는 나무는? 가이즈까향나무

48.소나무과 나무중 속생이 3엽인 것은?백송,리기다소나무

49.임해공업단지에 가장 적합한 나무는? 사철나무

50.월동기를 대비하여 반드시 수피감기를 해줘야하는 나무는? 단풍나무, 배롱나무

51.적성병의 기주식물은? 향나무

52.우리나라 남부지방에서만 월동이 가능한 식물은?

동백,아왜나무,후박나무,돈나무,꽝꽝나무,먼나무,식나무,광나무,녹나무,태산목,협죽도,남천,피라칸사,다정큼나무,호랑가시나무,치자.

53.삼월에 개화하는 꽃나무는? 동백,풍년화,생강나무,산수유,매실나무,개나리.

54.일회신장형 나무는? 소나무

55.모란의 이식시기는? 8~9월.

56.들잔디 뗏밥 넣는 시기는? 6~8월(여름)

57.빨간 열매를 갖는 나무는? 산딸나무, 남천, 피라칸사, 산수유 등

58.초화류 화단 중에 중앙에는 키 큰 직립성(直立性) 초화를 심고 주변으로 갈수록 키 작은 종류를 심어 사방에서 관찰 할 수 있도록 만든 화단은? 기식화단.

59.초화류 화단 중에 지면보다 1m 정도 낮게하여 초화류가 한 눈에 내려다 보이도록 만든 화단은? 침상화단.

60.잔디밭이 과습할 경우 잘 생기는 병은?  붉은녹병

<목재>

목재는 무생물 재료이며 압축강도보다는 인장강도가 크다.

1.구조

①무른나무-대부분의 침엽수, 예외적으로 포플러, 오동나무는 활엽수이나 무르다.

②굳은나무-대부분의 활엽수, 예외적으로 향나무, 낙엽송은 침엽수이나 단단하다.

* 목재의 구조 : 수심, 수피, 부름켜(수피와 목질 사이의 세포분열이 왕성한 곳)

- 춘재 : 봄, 여름에 자란 세포, 빛깔이 엷고 재질이 연함

- 추재 : 가을, 겨울에 자란 세포, 짙고 재질이 치밀하여 단단함

- 나이테 : 수심을 중심으로 춘재와 추재가 동심원으로 나타나는 것, 목재 강도의 기준이 되고 생장연수를 나타냄

춘재

수심

추재

수피

부름켜

2. 목재의 건조와 방부

* 건조의 목적 : 함수율이 15%가 되게 해야 한다.

* 건조방법

- 자연건조법 : 공기건조법, 침수법

- 인공건조법 : 찌는법, 증기법, 공기가열건조법, 훈연건조법, 고주파건조법(두꺼운 목재 건조시)

* 목재의 부식요인 : 부패, 풍화, 충해(흰개미)

* 방부제의 종류

- 수용성 방부제 : CCA 방부제(크롬, 구리, 비소의 화합물), CCA 방부제(크롬,구리의 화합물)

- 유용성 방부제 : 크레오스트유

* 방부제처리법 : 표면탄화법 - 표면을 3～12mm 깊이 태움, 흡수성 증가하는 단점

3. 합판의 특징 : 나뭇결이 아름답다, 수축 팽창의 변형 없다. 고른 강도 유지, 넓은 판을 이용 가능, 내구성과 내습성이 크다

4. 합판의 종류

* 보통합판 : 홀수 개의 단판 직교하여 구성

5. 섬유재 : 볏짚, 새끼줄, 밧줄, 녹화마대(수피감기의 재료로써 가장 좋다)

6. 판재 : 목재의 두께가 7.5cm 미만에 폭이 두께의 4배 이상인 제재목.

<석질재료>

1. 석재의 장.단점

* 장점 : 외관이 매우 아름답다, 내구성과 강도가 크다, 가공성이 있으며, 변형되지 않는다

* 단점 : 무거워서 다루기 불편, 가공하기가 어렵다, 가격이 비싸다

2. 석재의 종류

① 화성암(火成巖) : 화산활동으로 만들어진 돌로서 강도가 강하고 단단하다.

화강암(한국돌의 70%), 안산암, 현무암 등이 있다. 화강암은 주로 바닥재나 계단용 경계석 등으로 적합하다.

②퇴적암(=수성암) : 함수율이 크다 - 응회암, 사암, 점판암, 석회암, 유문암

③변성암 : 편마암, 사문암, 대리석(석회암이 고온, 고압에 의하여 대리석이 된다)

변성암은 강도가 약하여 주로 실내용으로 쓰인다.

※돌의 강도는 화성암〉퇴적암〉변성암 순서이다.

3. 자연석의 모양

입석

횡석

평석

환석

각석

사석

와석

괴석

(가) 입석 - 세워서 쓰는 돌을 말하며, 전·후·좌·우 어디서나 관상할 수 있는 자연석으로 키가 높아야 효과가 있다.

(나) 횡석 - 눕혀서 쓰는 돌로, 불안감을 주는 돌을 받쳐서 안정감을 가지게 하기도 한다.

(다) 평석 - 윗부분이 평평한 돌로, 안정감을 주며 주로 앞부분에 배석한다.

(라) 환석 - 둥근 생김새를 가진 돌을 말한다.

(마) 각석 - 각이 진 돌로, 3각 및 4각 등이 있다.

(바) 사석 - 비스듬히 세워서 사용하는 돌로, 절벽과 같은 풍경을 나타낼 때 이용된다.

(사) 와석 - 소가 누워 있는 것과 같은 돌로, 횡석보다 더욱 안정감을 주며 뒷부분 돌의 연결 부분을 가려 주기도 한다.

4. 자연석의 종류

* 산석(山石)은 석가산(石徦山)의 재료로서 가장 많이 쓰인다.

★석가산 : 산석으로 자연스럽게 쌓아올려 돌틈에 관목이나 초화류를 심고 그 위에 교목을 식재할 수 있도록 만든 인공적인 산을 의미한다.

5. 공사용 석재의 분류

① 견치돌 : 다듬돌의 일종으로 석축(축대)을 쌓는데 쓰인다.

* 다듬돌 : 일정한 규격으로 가공하여 만든 돌의 총칭.

견치돌

②잡석 : 형상이 고르지 못한 깬 돌로써 기초용으로 쓰인다.

③호박돌 : 호박모양의 가공하지 않은 천역석으로 지름 18cm 이상의 돌

수로(水路)의 사면(斜面)보호, 연못바닥, 원로(園路)포장 등에 쓰인다.

호박돌 쌓는법 : 육법쌓기(=줄눈어긋나게 쌓기)

④조약돌 : 지름 10～20cm 의 계란형의 돌

⑤자갈 : 천연석으로서 7.5m 내외의 둥근모양의 돌로써 석축의 뒤채움 돌로 쓰인다.

※돌가공순서 : ①혹두기→②정다듬기→③도드락다듬기→④잔다듬기

<기타 재료>

1. 물

* 정적인 상태의 물 : 호수 연못, 풀(pool)

* 동적인 상태의 물 : 폭포, 분수, 벽천, 캐스케이드(계단폭포)

2. 시멘트

-시멘트에 대한 기본상식

*시멘트 1포의 무게는 40kg이다

*시멘트 풀(=시멘트 + 물)	* 모르타르 (=시멘트 + 물 + 모래)

*콘크리트(=시멘트 + 물 + 모래 + 자갈)     * 철근 콘크리트(=시멘트 + 물 + 모래 + 자갈 + 철근)

*레미콘(= Ready-Mixed Concrete) 미리 만들어진 콘크리트로서 굳지 않은 상태에서 차량에 운반되는 콘크리트 제품을 말한다. 레미콘 제조시 재료투입 순서는 중요하며 ※물→모래→시멘트→자갈 순으로 투입된다.

-시멘트의 분류

시멘트는 크게 포틀랜드 시멘트와 혼합시멘트로 분류된다.

1)포틀랜드 시멘트 : 일반적인 시멘트

①보통 포틀랜드 시멘트 : 싸고 가장 많이 사용

②중용열 시멘트 : 댐이나 큰 구조물에 사용 (수화열이 적어 균열 방지, 일반적인 콘크리트는 경화(硬化)되는 과정에서 열이 발생하여 미세한 균열이 생길 수 있다.)

③조강 포틀랜드 시멘트 : 재령이 3일이면 210kg/㎠이상, 추운 때의 공사, 물속 공사, 수화열이 커 균열의 위험, 조기의 높은 강도를 얻을 수 있다.

④백색 포틀랜드 시멘트 : 치장용, 컬러 시멘트 가능

2)혼합 시멘트

① 슬래그 시멘트(고로 시멘트) :제철소의 용광로에서 생긴 광재(원석에서 금속을 빼내고 남은 찌꺼기)를 넣어 만듦. 폐수시설, 하수도, 항만

② 플라이애시 시멘트 : 미분탄을 연료로 하는 보일러 연통에서 채집한 재, 강도 크고 용도 슬래그와 같음

③ 포촐란시멘트 : 실리카질의 포촐란을 넣어 만든 시멘트, 경화 느리나 조기강도 크다

④알루미나 시멘트 : 알루민산칼슘을 주성분으로 한 특수 시멘트. 필요강도를 하루 만에 얻을 수 있다는 점, 화학저항성 및 내화성에 뛰어난 점 등의 장점이 있어 긴급공사용·내화물용으로 사용된다. 고온 때 물과 섞어 개면, 상승된 강도가 시간과 더불어 저하되는 현상[轉化]을 일으키는 점, 또 포틀랜드시멘트와 혼합해서 사용하면 급격히 굳어버리는 점[急結] 등에 주의 한다

-시멘트의 강도 : KS는 재령 28일(=4주) 압축강도 보통 245kg/㎠로 규정

-시멘트 콘크리트 제품 보도블록 : 300 × 300 × 60mm

-쌓기용 시멘트 벽돌 : 190 × 90 × 57mm

-표준형 벽돌의 규격은 190 × 90 × 57mm 이다.

57

190

90

반반절

반절

반토막

이오토막

칠오토막

3.금속재료

* 장점 : 인장강도가 크다

* 단점 : 산, 알카리에 약하다. 부식, 차가운 느낌

①철선(=철사) : 연강의 강선을 아연 도금한 것, 보통 철사.  용도 - 거푸집 잡아매기, 철근 묶는데 사용

거푸집의 박리제로는 폐광유(폐유)가 쓰인다.

②와이어로프 : 가는 철선을 몇 개 꼬아서 기본 로프를 만들고 이를 다시 여러 개 꼬아 만든 것

③구리 : * 놋쇠(황동) - 구리와 아연의 합금   * 청동 - 구리와 주석의 합금

④스테인레스 : 녹이 슬지 않으며 강철과 크롬(최소 10.5%이상)의 합금

4.플라스틱

* 소성(잘 구부러진다), 가공성이 좋아 복잡한 모양의 제품으로 성형됨  * 내산성 내알카리성이 크고 녹슬지 않음

* 가벼우며, 강도와 탄력성이 크다.  * 접착력이 크고 전성(展性, 얇게 펴지는 성질)이 있다

* 착색, 광택이 좋다  * 절연재  * 내열성 부족  * 저온에서 잘 파괴된다

※유리섬유 강화 플라스틱 (= FRP) : 벽천, 인공폭포, 인공정원석

<조경시공>

조경시공 순서

①터닦기(흙깍고 돋우기, 터가르기)→②동선(動線,길)만들기→③시설물시공→④식재공사

1.토공

지표면을 개조시키고 흙을 다루는 작업

*더돋기 : 압축 및 침하에 의한 줄어듬을 방지하고 계획 높이 유지하고자 흙을 더돋기 한다. 더돋기의 높이는 계획높이의 10% 정도이다.

*토공에 사용되는 중장비

- 타이어로더(loder) : 낮은 곳의 흙을 높은 곳으로 옮긴다

- 파워셔블 : 높은 곳의 흙을 낮은 곳으로 옮긴다

- 글래이더 : 운동장 평탄화 작업

- 도저: 땅을 깍고 고르는 작업

*안식각(=휴식각, 휴지각) : 절. 성토 후 일정기간 지나 자연 경사를 유지하며 안정된 상태를 이루게 되는 각도

퍼센트 경사와 도 경사.

* % 경사 = h(높이) / w(넓이) x 100    * h=1 / w=2  일때 1:2 경사라고 한다.

W

H

예제)경사가 가장 급한 것은? ④

① 100% 경사    ② 45°   ③ 1할 경사 (=10%)  ④ 1:0.7

100% 경사와 45°는 같은 경사이다.

*등고선(같은 높이의 지점을 선으로 연결한 것)

-등고선 간격 : 두 등고선 사이의 연직거리 (높이차)

-등고선의 성질 : 등고선상의 모든 점은 같은 높이.  급경사지에서 간격이 좁고, 완만한 경사지에서 간격이 넓다

*지형도 읽기

-계곡 : 반대로 U자형 바닥의 높이가 높은 높이의 등고선을 향한다.

-능선 : U자형 바닥의 높이가 점점 낮은 높이의 등고선을 향한다.

등고선 그림

계곡

능선

★토공용 기계

버킷

멀티타인

브레이커

크렘셀

* 버킷 : 흙의 굴착 및 적재에 이용

* 멀티타인 : 쓰레기 등의 적재

* 브레이커 : 암반 등을 깨내는 경우에 사용

* 클램셸 : 조개 껍질처럼 양쪽으로 열리는 버킷으로 흙을 집는 것처럼 굴착하는 기계(모래굴착용)

2.콘크리트 공사

①기본상식

*시멘트 1포의 무게는 40kg이다

*시멘트 풀(=시멘트 + 물)	* 모르타르 (=시멘트 + 물 + 모래)

*콘크리트(=시멘트 + 물 + 모래 + 자갈)

* 철근 콘크리트(=시멘트 + 물 + 모래 + 자갈 + 철근)

*레미콘(= Ready-Mixed Concrete) 미리 만들어진 콘크리트로써 굳지 않은 상태에서 차량에 운반되는 콘크리트 제품을 말한다. 레미콘 제조시 재료투입 순서는 중요하며 ※물→모래→시멘트→자갈 순으로 투입된다.

※콘크리트 급결제(응결 경화 촉진제)-물 속 공사, 겨울철 공사 등 조기강도의 발생 촉진을 위하여 넣는 것으로 염화칼슘, 염화마그네슘, 규산나트륨, 식염이 있다.

②굳지않은 콘크리트의 성질

* 반죽질기 : 물량의 다소에 따른 반죽의 되고 진 정도, 콘크리트의 유동성 측정

* 워커빌리티 : 콘크리트를 칠 때 적당한 유동성과 점성이 있어 시공부분에 잘 채워지고 분리를 일으키지 않는 정도, 시공연도를 말함.

* 블리딩 : 물이 분리되어 먼지와 함께 위로 올라오는 현상으로 곰보가 생김. (시공상 하자)

* 슬럼프 시험 : 워커빌리티를 측정하는 수단으로 반죽질기를 측정하는 방법

③콘크리트 용적배합 (부피배합)

* 시멘트: 모래: 자갈=1:2:4(철근콘크리트 ), 1:3:6(무근콘크리트)

④물-시멘트비(W/C) -시멘트에 대한 물의 중량비

* 일반적인 물-시멘트비는 40～70% (W/C ×100 = 40～70%)

* 수밀을 요하는 콘크리트 55%이하

⑤양생(보양) : 습윤양생 - 노출면을 가마니, 마대 등으로 덮어 자주 물을 뿌려 습윤상태 유지

3.돌쌓기와 돌놓기

①자연석 무너짐 쌓기

* 맨 위의 상석은 비교적 작고, 윗면을 평평하게 하거나, 자연스럽게 높낮이가 있도록 처리

윗면을 고조차가 많이 나지 않도록 한다.

②둥근돌(=호박돌)쌓기는 육법쌓기(=줄눈어긋나게 쌓기)로 한다.

③자연석 놓기

* 경관(景觀)석 놓기 : 3, 5, 7 등의 홀수로 구성, 주변은 관목류, 초화류를 식재하거나 잔자갈, 모래를 깔 수 있다.

* 경관석은 흑색을 사용하면 보기 좋다

④디딤돌 놓기

* 목적 : 보행의 편의와 지피식물의 보호

* 배치 : 크고 작은 것 섞어서 직선보다는 어긋나게 배치.

* 돌의 좁은 방향이 걸어가는 방향으로 오게 방향성을 준다

* 높이는 지표보다 3～5cm 정도 높게 해줌

* 쉬어가는돌의 지름은 50～55cm 가 적당

* 일반 디딤돌의 지름은 30cm가 적당

* 디딤돌이 움직이지 않도록 굄돌, 모르타르, 콘크리트로 안정되게 놓는다.

⑤마름돌(다듬돌) 쌓기 : 일정한 규격으로 다듬은 돌, 견치석이나 각석 등의 마름돌을 이용하여 쌓는 것

* 찰쌓기 : 줄눈에 모르타르, 뒤채움에 콘크리트 사용

배수관 설치 - 뒷면의 배수를 위해 2～3㎡마다 배수관 설치

* 메쌓기 : 모르타르나 콘크리트를 사용하지 않고 뒤채움에 자갈 사용, 배수구 필요없음, 견고성 없음

⑥돌쌓는 방법

* 모르타르 배합비는 보통 시멘트: 모래의 비율이 1 : 2 ～ 1 : 3 이며, 중요한 곳은 1 : 1 이다.

* 하루 쌓는 높이는 1.2m 이상은 쌓지 않는다

※영국식 쌓기 : 한줄은 길이, 두 번째 줄은 마구리 쌓기로 가장 튼튼하다. 이오토막이 사용된다.

4.원로포장(공원길 포장)

①보도블럭 포장 : 잡석다짐 위에 모래를 5cm 가량 채우고 보도블럭을 시공한다. (잡석 → 모래 → 보도블럭)

②판석포장

- 재료 : 점판암(천연슬레이트), 화강석 등을 단독 혹은 혼합

- 모르타르로 고정시키는 것이 원칙 : 횡력에 약하기 때문

- 기층은 잡석 다짐 후 콘크리트 치고 모르타르로 판석 고정

- 판석 배치는 ＋ 자형 보다는 Y 자형이 시각적으로 좋음

- 줄눈의 폭은 보통 10～20mm, 깊이 5～10mm 정도로 한다

- 판석은 24시간 물에 담가놓은 후 모르타르로 고정한다

5.수경공사

*연못

월류구

일류공

퇴수구

급수

펌프

- 월류구, 일류공 : 일정한 수위조절

- 퇴수구 : 연못 바닥 가장 낮은 곳에 설치

6. 배수공사

* 표면배수 : 지표수를 배수시키는 것

* 지하층 배수

- 속도랑(암거)을 설치하여 배수    * 암거 ↔ 명거

- 벙어리 암거(맹암거) : 지하에 도랑 파고 모래, 자갈, 호박돌을 채워 공극을 크게 하여 배수 유도

-유공관 암거 : 벙어리 암거의 자갈층에 구멍있는 관을 설치한 것

- 암거 배수망의 배치

☞ 어골형 (생선뼈다귀형) : 경기장 같은 평탄한 지역에 적합, 전 지역의 배수 균일

☞ 빗살형 : 빗살모양이며 전지역의 배수를 균일하게 함

☞ 자연형 : 자연공원의 배수방법, 지형의 등고선을 따라 주관을 설치하고 지관을 설치하는 방법

어골형

빗살형

자연형

7.기타

①미끄럼대 설치

* 미끄러 내리는 방향은 북향으로 설치한다.

* 미끄럼틀의 각도는 30～ 35° 가 적당하다.

* 스테인레스로 할 경우 접착부위는 아르곤 가스로 용접해야 그을음이 생기기 않는다.(아르곤Ar : 불활성가스의 일종)

②모래터 (굵은 모래를 사용한다)

* 하루에 5～6시간 정도는 햇볕이 닿는 곳

* 깊이는 30～40cm 정도로 유지, 둘레는 지표보다 15～20cm 가량 높인다

③옥외시설물

* 안내시설 : 같은 시설물은 형태, 식채 동일하게 한다.(공원에서는 백색이 눈에 잘 보인다.)

* 퍼걸러 : 일반적 높이는 2.2 ～ 2.5m

- 설치위치 : ① 테라스 위   ② 직선적인 원로의 중간부분   ③통경선(vista)의 끝부분   ④ 조경의 구석진곳

* 볼라드 : 보행인과 차량교통의 분리 위해 설치

* 조명의 조도 : 단위 - 럭스(lux, lx),  조도 - 밝기

- 정원, 공원 0.5럭스 이상, 주요 원로나 시설물 주변 2.0럭스 이상 유지

- 광원의 종류

☞ 수은램프 : 수목과 잔디의 황록색을 살리는 데 최적임.

☞ 나트륨등 : 효율 가장 높음 (노란색, 터널용)수명 가장 길다

☞ 백열등 : 효율 가장 낮음, 수명 가장 짧다.

★광원의 수명

나트륨>수은등>형광등>메탈할라이드>할로겐>백열등

* 계단

- 일반적으로 15°가 넘는 경사일 경우 계단 설치

- 계단의 경사 : 30～35° 정도가 적당

8.식재공사

1) 수목이식시기 : 대체적으로 봄, 가을이 좋다.

①낙엽활엽수류

- 가을이식 : 잎이 떨어진 휴면기간, 보통 10～11월

- 봄 이식 : 해토 직후부터 4월 상순까지, 보통 이른 봄 눈이 트기 전 (수액이 유동하기 전)

②상록활엽수류

- 3월 하순 ～ 4월 중순

- 6～7월의 장마 때 (기온이 오르고 공중습도가 높을 때)

③침엽수류 (소나무, 독일가문비나무, 구상나무 등)

- 해토 후～4월 상순까지

- 9월 하순～10월 하순까지

2)굴취 (나무캐기)

* 뿌리감기 굴취법

- 분의 크기 : 수간 근원지름의 4배～6배

- 뿌리분의 지름 = 24 + (N - 3) × d  [ N=줄기의 근원지름, d=상수(상록수=4, 낙엽수=5)]

☞ 소나무 근원 R= 15cm 일때 뿌리분의 지름은?

24 + (15 - 3) x 4 = 72cm

3)운반

* 뿌리분 들어내기 : 목도, 크래인, 포크레인, 체인블록, 레커

※목도: 두 사람이 어깨에 걸쳐서 짐을 운반하는 나무 막대기.

* 목도의 재료 : 참나무

* 목도의 길이 : 150cm

* 4목도로 200kg을 옮기기가 적당하다)

4)교목 식재

① 표토(겉흙) 걷기 : 표토는 양분이 많은 흙이므로 따로 걷어 두었다가 분을 앉히기 전에 구덩이 밑에 넣는다.

② 구덩이 파기 : 뿌리분의 1.5 ～ 3배의 구덩이를 판다. 심근성 수종은 깊게, 천근성 수종은 넓게 판다.

③ 밑거름 및 , 표토 넣기 : 부엽토나 퇴비 등 밑거름을 넣고 그 위에 표토를 넣는다. 뿌리분과 밑거름이 직접 닿지 않도록 한다.

④ 수목 앉히기 : 나무를 똑바로 세우고 뿌리분과 수간의 경계가 땅 높이와 일치하도록 한다.

⑤ 죽쑤기 : 구덩이에 흙을 70%정도 넣고 관수(灌水)하면서 나무 막대기로 뿌리분과 흙 사이를 잘 쑤셔준다. 이것을 물죔이라 한다. 물죔을 함으로써 충분한 물을 공급하고 뿌리분과 흙 사이에 공극을 없앨 수 있다.

⑥ 나머지 흙을 넣고 잘 밟는다

⑦ 물집을 만들고 관수(灌水)한다.

⑧ 멀칭 : 관수(灌水)한 자리에 짚, 낙엽, 거적을 덮어 수분증발 방지와 잡초발생을 억제한다

⑨ 전정 : 이식한 나무는 뿌리에서 충분한 수분을 빨아들이지 못한다. 그러므로 지상부의 가지와 잎을 전정하여 수분의 증산량을 줄여줘야 한다.

⑩지주목 세우기 : 이식한 나무가 흔들리지 않도록 단단히 지주목을 세운다.

삼각지주가 가장 많이 사용되며 사각지주가 미관상 좋다. 대형목의 지주로는 당김줄형이 좋다.

※이식 당시 밑거름 외에 바로 시비하지 않고 새 뿌리가 내리면서 시비를 시작한다.

5) 이식 후 수목이 고사하는 이유

* 이식 후 충분히 관수하지 않았을 때	* 이식 적기가 아닌 경우

* 깊이 심었을 경우	* 뿌리를 너무 많이 잘라내고 이식할 경우

* 늙고 허약한 나무를 이식할 경우	* 뿌리돌림이 반드시 필요한 수목을 그냥 옮겨 심을 경우

* 뿌리 사이에 공간이 있어 바람이 들어가거나 햇볕에 말랐을 때

* 바람, 동물에 의해 요동이 있었을 때

* 지하에 각종 오염물이 있거나 지상에 각종 공해가 심할 때

* 지엽의 증산량이 뿌리 흡수량보다 많을 때	* 배수가 불량한 토양

* 미숙퇴비나 계분을 과다하게 시비하였을 때

* 토양 침식으로 뿌리 노출 시	* 지하수가 높은 토양

* 이식토양에 유독가스나 유류가 스며든 곳의 식재 시

* 기후조건이 맞지 않는 경우

6) 수간(樹幹)의 수피감기

-목적

①소나무 이식 후 소나무좀 예방

②수목 이식 후 수분증산 방지

③동해(凍害)나 병충해 방지

④여름 햇빛에 줄기가 타는 것을 막아 줌(피소방지)

-방법

수간 아래에서부터 위로 새끼줄이나 녹화마대를 감아 올라간다. 수피를 감은 후 그 위에 진흙(점토와 잘게 썰은 짚을 물로 이김)을 바르기도 한다.

7)뿌리돌림

뿌리돌림이란 이식6개월에서 3년 전에 잔뿌리 발생을 촉진시키기 위해 근원지름의 3~5배 정도의 폭을 파내려 가면서 뿌리를 잘라주는 것을 말한다.

-목적

①이식력이 약한 나무의 뿌리에 잔뿌리를 발달시켜 이식력을 높이고자 함.

②노목이나 쇠약목의 세력 갱신을 위함.

-시기

이식기로부터 6개월~3년 전에 실시하며 가을이 효과적이다.

-방법

①근원지름의 3~5배 지점을 파내려가면서 뿌리를 잘라준다. 단. 4방향으로 뻗은 뿌리와 수직으로 뻗은 직근은 나무를 지지하기 위해서, 자르지 않고 환상박피를 한다.

※환상박피: 뿌리의 껍질을 10cm정도 벗겨냄. 탄수화물의 하향이동이 방해되어 박피부분에 잔뿌리가 발생한다. 후에 이식할 때는 환상박피부분을 잘라낸다.

②부엽토를 약간 섞어서 흙을 되메우며 잘 밟아준다.

환상박피

환상박피

시간이 흐르면 환상박피 위쪽에 잔뿌리가 발생한다. 이식할 때 환상박피 아래쪽은 잘라낸다.

조경수목관리

1. 조경수목의 전정

*  전정이란 건전한 생육과 모양 유지를 위해 나무의 일부분을 감량시켜주는 작업을 말한다.

* 목적 → 예술적인 측면(토피어리), 실용적인 측면(태풍피해, 주위시설물 피해방지)

생리적인 측면(개화, 결실촉진, 수세회복, 갱신유도)

※토피어리 → 동물모양, 글자, 원뿔정 모양 등 일정한 형태로 전정

1)전정의 종류

① 생장을 돕기위한 전정 → 병충해 피해지, 고사지, 꺽어진 가지, 곁움 제거 등으로 생장도움

② 생장을 억제하는 전정 → 커지지 않고 형태 고정을 위한 전정-향나무류, 산울타리 전정, 소나무 순지르기

※ 소나무 순지르기 : 5~6월이 되면 소나무 가지 끝에서 손가락 모양의 순이 올라온 것을 볼 수 있다. 이러한 순을 손으로 제거해주는 작업을 말한다. 순지르기를 함으로써 바퀴살가지(=윤지(輪枝): 가지가 우산살처럼  뭉쳐서 돌아가면서 나는 현상)를 예방하고, 소나무의 수형을 유지할 수 있다. 가운데 가장 긴 순은 완전히 제거하고 나머지순은 1/2~1/3만 남긴다. 반드시 맨손으로 한다. 전정가위로 하면 단면이 빨갛게 말라서 보기 흉하다.

③ 갱신을 위한 전정 → 묵은 가지를 잘라서 새 가지가 나오도록 함.

④ 개화, 결실에 도움 → 해거리 방지의 과수원 전정

※해거리-한 해 걸러서 꽃이 피거나 열매를 맺는 현상. 즉 작년에는 사과가 잘 열렸으나 올 해에는 사과가 잘 열리지 않음.

⑤ 생리조절을 위한 전정 → 이식 후, 뿌리가 잘린 만큼 지상부를 전정하여 잎에서의 수분 증산량과 뿌리에서의 흡수량의 균형을 유지 시킴.

2)전정시기

① 겨울 전정 → 대부분의 조경수목은 겨울에 전정함(11월~3월)

* 낙엽수의 경우 휴면 중이라 전정의 영향을 거의 받지 않고 잎이 없어서 병해충 피해가지 발견이 쉽다.

* 겨울 전정시 고려사항 → 상록 활엽수는 추위에 약하므로 강전정을 피함

②봄 전정 → 새로운 가지와 잎이 나오는 3~5월에 실시

* 낙엽수는 최대의 성장기로 등 약전정을 함

③여름 전정 →봄에 꽃이 피는 나무는 꽃이 진 직후에 전정한다. 만약 철쭉, 영산홍, 목련 등 봄에 꽃이 피는 나무를 가을이나 겨울에 전정하면 다음해에 꽃을 볼 수 없다. 이유는 봄 꽃 나무는 그해 여름에 이듬해 봄에 필 꽃눈이 이미 형성된다. 그러므로 여름 이후에 전정하면 내년에 필 꽃눈이 많이 잘려나가게 된다.

봄꽃나무-철쭉, 영산홍, 개나리, 생강나무, 산수유, 벚나무, 살구나무, 매화나무 등. 꽃이진 직후에 전정.

여름가을꽃나무-무궁화, 능소화, 백합나무, 배롱나무 등.  가을 겨울 전정.

3)전정 순서와 전정할 가지

전정 순서 → 전체 수형 스케치 - 위에서 아래로 밖에서 안으로 전정, 굵은 가지에서 잔 가지순으로 전정

전정할 가지

가.도장지(徒長枝, 질소비료 과다로 웃자란 가지)

: 수형, 통풍, 수광에 나쁜 영향을 준다.

나.안으로 향한 가지

: 통풍을 막고 모양을 나쁘게 한다.

다.아래로 향한 가지

: 나무 모양을 나쁘게 하고 가지를 혼잡하게 한다.

라.말라죽은 가지와 병충해를 입은 가지

마.줄기에 움돋은 가지와 뿌리 밑둥에서 올라온 가지

바.교차한 가지

: 주가 되는 굵은 가지와 서로 교차되는 가지는 잘라 버린다.

사.평행지

: 같은 장소에서 같은 방향으로 평행하게나 있는 가지는 둘 중 하나를 잘라 버려야 생리 활동에 경쟁이 안 된다.

아.바퀴살가지(=윤지(輪枝): 가지가 우산살처럼  뭉쳐서 돌아가면서 나는 현상

기타 나무 모양이 좋지 않을 때에는 위의 사항에 해당되지 않아도 잘라 준다.

*자르는 부위 : 바깥 눈 7~10mm 위쪽,  눈과 평행한 방향

바깥눈

바깥눈

※가로수 전정 → 지하고 2.5m 이상으로 한다.

*지하고: 수관 제일 아래가지에서 땅까지의 높이.

※산울타리 전정은 위는 가지런하고 강하게 전정하며 아랫부분은 약하게 한다.

2. 거름주기-시비(施肥)

시비란 재배하는 수목이나 작물에 인위적으로 비료성분을 공급하여 주는 일을 뜻한다. 식물의 생장에는 영양분이 필요하다. 영양분은 자연상태에서 비나 각종 유기물들이 자연적으로 공급되는 양이 있다. 이 양이 부족할 경우 인위적으로 양분을 공급해 주어야 한다.

1)비료의 4대 원소

1 . 질소

역할-광합성작용 촉진으로 잎이나 줄기 등 수목의 생장에 도움을 준다.

결핍 현상

- 활엽수 : 잎이 황록색, 잎의 크기가 작고 두꺼워진다.

- 침엽수 : 침엽이 짧아지고 황색을 띄게된다.

2 . 인

역할-세포분열 촉진, 꽃과 열매 및 뿌리 발육에 관여, 새 눈, 잔가지 형성

결핍 현상

- 활엽수 : 잎의 밑부분이 적색또는 자색으로 변함.

- 침엽수 : 침엽이 구불어 짐.

3 . 칼륨

역할-병해, 서리, 한발에 대한 저항성 향상, 꽃과 열매의 향기 색깔 조절.

결핍 현상

- 활엽수 : 잎이 쭈글쭈글 해짐. 위쪽으로 말림.

- 침엽수 : 침엽이 황색, 자색을띔

4 . 칼슘

역할-식물체 유기산 중화, 단백질 합성, 뿌리혹박테리아의 질소고정 조력

결핍 현상

- 활엽수 : 잎이 백화현상. 어린잎이 다소작음.

- 침엽수 : 잎의 끝부분 고사.

2)시비하는 방법

▶표토시비법

표토 시비법은 나무가 식재된 흙 표면에 시비하는 방법으로 작업방법이 비교적 신속한 점이 좋으나, 비료의 유실량이 많으며 비료성분이 흙에 유입되는 시간이 많이 걸려 효과가 늦게 나타난다.

▶토양내 시비법

나무의 가지(樹冠) 끝 부분(수관의 끝부분) 아래의 땅을 20~30cm 정도 파고 비료를 넣은 후 흙으로 덮어준다.

①전면 시비법 : 수목이 밀식되어 각각의 수목에 거름을 줄 수 없을 경우 전면에 비료를 살포하는 방법이다.

②윤상 시비법 : 수관(樹冠)폭을 형성하는 가지 끝 아래에 동그랗게 구덩이를 파서 거름을 주는 방법이다.

③방사상 시비법 : 밖으로 빛이 퍼져 나가는 형태로 거름을 주는 방법이다.

④대상 시비법 : 윤상 거름 주기의 형태이기는 하나, 윤상의 거름 구덩이가 연결 되어 있지 않고 일정한 간격으로 띄어 거름을 주는 방법으로, 다음 해에 위치를 바꾸어 거름 주는 방법이다.

⑤선상 시비법 : 산울타리에 시비할 때 적용한다. 도랑처럼 길게 구덩이를 파서 거름을 주는 방법이다.

⑥천공 시비법 : 몇 군데의 구멍을 뚫고 거름을 주는 방법이다. 천공 위치에 관을 묻어 구멍이 막히지 않도록하여 시비하기도 한다.

전면시비법

윤상시비법

방사상시비법

대상시비법

선상시비법

천공시비법

▶엽면시비법

이 방법은 비료를 물에 희석하여 직접 엽면(나무의 잎)에 살포하는 것으로, 주로 미량원소의 부족시 그 효과가 특히 빠르게 나타난다. 맑은 날에 하는 것이 좋다.

각종피해

1. 추위로 인한 피해

1)상렬 → 추위로 인해 나무껍질이 수선 방향으로 갈라지는 현상으로 주로 숲의 남쪽에서 발생한다. 수피가 매끈한 활엽수에 많이 나타난다.

2)상종 → 상렬이 반복되어 불룩해진 부분.

2.공해(이산화황SO2=아황산가스) → 주로 여름, 한 낮, 습도가 높을 때 피해가 크다

공해에 약한 수종- 소나무 , 전나무, 자작나무, 독일가문비나무, 낙엽송, 삼나무 등

공해에 강한 수종- 은행나무, 플라타너스, 사철나무, 향나무, 벽오동 등

수목의 외과수술

시기 → 4~9월(유합이 잘 될 때)

* 동공 충진물/ 불포화 폴리에스테르 수지, 우레탄 고무, 에폭시 레진, 폴리우레탄폼 등

※콘크리트 충전은 가을 낙엽진 후에 실시한다.

수간 주사

시기는 4~9월 증산작용이 왕성한 맑은 날

5~10cm

5~10cm

①나무 밑에서부터 높이 5∼10cm 되는 부위에 드릴로 지름 5mm 깊이 3∼4cm 되게 구멍을 20∼30°각도로 비스듬히 뚫고, 주입구멍 안의 톱밥 부스러기를 깨끗이 제거한다. 같은 방법으로 먼저 뚫은 구멍의 반대쪽에 지상 10~15cm위에 주입 구멍 1개를 더 뚫는다.

②수간 주입기를 사람의 키 높이 되는 곳에 끈으로 매단다.

③주입기의 한 쪽 호스로 약액이 흘러 나오도록 해서, 나무에 뚫어 놓은 주입 구멍 안에 약액을 가득 채워 주입 구멍 안의 공기를 완전히 빼낸 다음, 곧바로 호스관에 있는 주입관을 주입 구멍에 끼워 약액이 밖으로 흘러 나오지 않게 고정한다. 이때 주입관을 완전히 다 넣지 않고 나무 안쪽에 1cm 정도의 공간을 줘야 약액이 나무에 흡수된다.

④약통 속의 약액이 다 없어지면 나무에서 수간 주입기를 걷어 내고, 주입 구멍을 방부, 방수, 매트처리를 한 후 인공 나무껍질을 한다.

* 구멍 뚫기 → 2곳, 수간 밑 5~10cm, 반대쪽

* 구멍 각도 → 20~30도, 구멍 지름 → 5mm, 구멍 깊이 3~4cm,

* 약액→ 높이 150~180cm 정도에 고정

3) 엽면 시비 → 잎에 양분을 공급하여 회복시킴, 영양제를 필요 농도로 희석 지상부 몸 전체가 충분히 젖도록 분무 살포

병충해

※꼭 외워야 할 사항

①빗자루병-대추나무,벗나무. 옥시테트라사이클린

②미국흰불나방-1년에 2회 발생, 그로포수화제

③솔잎혹파리-포스팜액제

④응애류-살비제로 구제함

⑤그을음병-깍지벌레, 진딧물의 배설물에서 발생

⑥적성병-향나무에서 옮김.

⑦흰가루병-장미,사철나무 등에서 발생

1)병해

① 대추나무 빗자루병：아파트 화단의 대추나무를 잘 살펴보면 잔가지가 지나치게 많이 발생한 나무를 간혹 볼 수 있다. 일단 이런 나무는 빗자루병에 걸렸다고 보면 정확하다. 증상은 잎이 지나치게 작아지고 안으로 말리며 노랗게 된다.

예방을 위해서는 모무늬 매미충 방제를 위해 살충제를 뿌려 주고, 일단 빗자루병 증상이 확인되면 해당 가지를 자른 뒤 옥시테트라사이클린 1g을 1리터의 물에 녹여 수간주사해 준다.

② 흰가루병：주로 장미나 벚나무, 사철나무 등에 잘 걸린다. 증상은 잎 전체에 밀가루를 뿌려 놓은 듯 보인다. 심하면 생기를 잃고 나무가 고사한다. 증상이 발견되면 새 눈이 나오기 전 석회황합제를 살포하고, 병든 잎과 가지를 소각해야 한다.

③그을음병：이 병은 깍지벌레, 진딧물의 배설물에 의해 발생, 잎과 줄기에 그을음을 형성한다. 발견 즉시 살충제로 깍지벌레와 진딧물을 구제해야 한다.

④ 적성병(붉은별무늬병)：이 병은 잎과 열매에 붉은색 반점이 생기는 증상을 나타낸다. 겨울이 따뜻하고 봄에 비가 자주 온 해는 동그란 적갈색 무늬안에 진한 색의 변화가 생기며 그 뒷면에 송충이 털처럼 징그러운 균주가 자라서 보기 흉한 상태로 변화되기도 한다.

향나무를 기주(기생 생물이 기생하는 대상으로 삼는 생물)로 4월 하순부터 주변의 배나 사과, 모과 등 유실수에 옮겨와 발생하기도 한다. 이 시기에 내리는 비는 적성병의 전파사로서 비가 온 직후에는 나무를 면밀히 살피도록 하여 적절한 조치를 취해야 한다.

예방법으로 향나무에 초봄에 적성병 약을 살포해 기주의 균을 죽여야 하며 적성병 발견 즉시 해당약(바이코 바리톤등)을 표시한 대로 희석하여 잎 뒷면에 골고루 살포해야 한다. 또한 적성이 심하여 균주가 송충이처럼 자란 나무는 약 10일 간격으로 약을 3∼4회 앞의 방법으로 살포하면 균을 잡을 수 있다.

2)충해

대표적인 해충으로는 진드기, 응애, 패각충(깍지벌레) 등이 있다. 이들은 대부분의 수목에 기생한다.

① 진드기：수액을 빨아먹어 수세(樹勢)를 약화시키며 새순이 나오는 시기에 발생한다.(겨울은 활동을 못하지만 타 계절은 시기를 가리지 않음) 진드기는 발견되는 즉시 살충제 등을 살포해 구제해야 한다. 한 마리만 있어도 곧 번식하기 때문이다.

② 응애(기온이 높고 공기가 건조할 때 발생)：잎 뒤를 살펴보면 가루처럼 작은 적갈색의 벌레가 있는데 이것이 응애이다. 사과응애, 벚나무응애, 귤응애, 꽃·야채·과수 등에 널리 기생하는 점박이응애, 장미 등에 주로 기생하는 붉은응애 등이 있다.

이는 철쭉류, 능금나무, 아기배나무 등에도 피해를 준다. 증상은 잎이 생기를 잃고 누르스름한 색으로 변한다. 방제법은 디코폴을 2~3회 간격을 두고 살포하는 것이다. 물을 줄 때마다 잎 뒷면에 물이 닿도록 끼얹어 주면 좋다.

③ 패각충(깍지벌레)：몸길이 4㎜ 이하. 껍데기는 원형 또는 장형으로, 표면이 약간 부풀고 단단한 것과 부드러운 것이 있다. 껍데기 표면은 흰색·회색·갈색·암적색·검은색 등 여러 가지 색깔이다. 유충은 밀랍질의 물질을 분비하여 껍데기를 만든다. 잡목류(매화, 모과나무)의 줄기나 가지에 붙어서 수액(樹液)을 빨아 수세를 약화시킨다. 정원수를 해치기도 하며, 동백나무·진달래 등의 가지나 원줄기에 붙고, 온실 내의 관엽식물에 붙어 해를 끼치기도 한다. 발생하면 곧 수프라사이드(메치온유제)를 살포하여 구제(온 몸을 덮고 있는 껍질 때문에 효과가 적다)해야 한다, 일일이 찾아내어 대 꼬챙이로 털어 내어 죽여야 한다.

④ 소나무좀：몸길이 4∼5㎜. 몸은 원통꼴이며 광택이 강한 흑갈색을 지녔다. 성충은 살아 있는 소나무류나 소나무의 통나무껍질 밑에 세로 홈 모양의 구멍을 파서 산란한다. 유충은 안쪽 나무껍질을 갉아 먹는다. 새 성충은 6월 무렵 벌레집에서 날아 와 다음해 봄까지 소나무 새 가지 끝의 속으로 들어간다. 이 때문에 소나무가 말라죽기도 하고 새 가지 끝이 마르기도 한다.

특히 이식한 소나무나 쇠약해진 소나무 줄기에 구멍을 뚫는다. 주로 쇠약한 수목 등에 구멍을 뚫고 서식하므로 주변에 고사목이나 전지된 나뭇가지를 없애줘야 한다.

또한 소나무 이식 후 줄기에 새끼줄을 감아 주거나 비닐로 살충제를 넣어가면서 줄기를 감아 주면 구제효과를 얻을 수 있다.

⑤솔잎혹파리：몸길이 1.8∼2㎜. 몸은 긴 타원형이고 머리는 황갈색이며, 가슴은 갈색이고 배는 귤색이다. 유충은 몸길이 2∼3㎜이고 방추형이나 약간 납작하다. 성충은 5월 하순부터 소나무의 새잎에 알을 낳고, 알을 깬 유충이 솔잎 중심에 들어가 벌레혹을 만들어 9월 말까지 그 속에서 산다.

피해를 입은 솔잎은 혹부분부터 잎 끝까지 붉게 변색하고 마르는데, 심하면 고사하기도 한다. 포스팜액제를 살포하면 구제효과를 얻을 수 있다.

* 농약 포장지 색깔

① 살균제 → 분홍색

② 살충제 → 녹색

③ 제초제 → 황색

④ 비선택형 제초제 → 적색

⑤ 생장 조절제 → 청색

잔디관리

1)잔디깍기

* 깍은 후의 잔디길이 → 가정이나 공원은 2~3cm

들잔디는 5~9월 총 6회 정도 깍아준다.

2)뗏밥넣기(유실된 토양 채우기 및 영양공급)

-목적 : 땅속 줄기가 땅 위로 노출되는 것을 막아 표면이 고른 잔디밭으로 관리.

* 점토 : 밭흙 : 유기물 → 1 : 1 : 1 or 2 : 1 : 1 비율

* 가는 모래 : 밭흙 : 유기물 → 2 : 1 : 1 비율

※뗏밥 넣는 시기

* 남방형 잔디(들잔디) → 6~8월(여름)

* 뗏밥의 두께 → 0.5~1.0cm,

※잔디밭이 고온 다습시 → 붉은 녹병 발생

※잔디밭의 최대 적은 크로바이다.

※필기시험 대비 중요 ○,× 문제.

자주 출제되는 중요 문제를 ○,× 식으로 다루었다. 단원별로 정리하지 않고 무작위로 열거하였다. 시험에서도 단원순서에 상관없이 무작위로 출제된다.

1.조경가는 인문사회과학은 알 필요가 없다.(×)

-예술,공학,인문사회과학 등의 지식이 있어야 한다.

2.전통민가는 조경대상지 중 주거지에 속한다.(×)

-전통민가는 문화재 주변공간이다.

3.자연요소와 시설물을 기능적으로 대지의 특성에 맞추어 배치하는 일을 단지계획이라 한다.(○)

4.유럽조경은 르네상스시대에 많은 발전이 있었다.(○)

5.조경을 담당하는 관청으로 고려시대에는 내원서, 조선시대에는 장원서가 있었다.(○)

6.십장생에는 바위,물,산,해,구름,거북,학,사슴,소나무,불로초가 있다.(○)

7.우리나라 연못은 마음심,목숨수,조롱박형 연못이 많다.(×)

-우리나라 연못은 직사각형 모양이 많다.

8.중국유적은 명나라, 청나라, 당나라 시대의 유적이 많다.(×)

-중국은 명,청나라 시대유적이 많고 당나라 유적은 적다.

9.수목의 근원직경,흉고직경 측정기구는 윤척이다.(○)

10.도면의 부정형 지역의 면적 측정기구는 플레이미터(=구적기)이다. (○)

11.모란의 이식 시기는 8~9월이다.(○)

12.소나무는 일회신장형 나무이다. (○)

13.콘크리트는 비빔장소에서 먼 곳부터 타설한다.(○)

14.시멘트는 보관시 13포 이상 쌓지 않으며 지상 10cm이상에 보관한다.(×)

-13포 이상 쌓지 않으며 지상 30cm  이상에 보관한다.

15.공원에서 규모가 가장 작은 공원은 어린이공원이다. (○)

16.사적지의 시설물은 시멘트를 노출시키지 않는다. (○)

17.설계도면 표제란에 제도장소를 적는다.(×)

-공사명,도면명,축척,설계자,도면번호를 적는다.

18.미기후는 자료를 얻기 쉬우며 지하수와 밀접한 관련이 있다.(×)

-자료를 얻기 어려우며, 지하수와 무관하다.

19.특별시방서와 표준시방서가 상이하면 표준시방서에 따른다.(×)

-특별시방서가 우선한다.

20.조경수목은 희귀하여 가치가 있어야한다.(×)

-쉽게 구할 수 있어야 한다.

21.콘크리트 도로의 파손 시 파손된 곳을 건조시키고 새 콘크리트를 시공한다.(×)

-습윤상태를 유지하며 시멘트풀을 먼저 발라준다.

22. 보도블록이 파손되면 기존 모래높이 만큼 모래를 깔고 새 보도블록을 시공한다.(×)

-기존 보도블록 높이보다 약간 높게한다. 사람들이 밟으면 자연적으로 높이가 같아진다.

23.통일미란 개체가 특징 있는 것으로 단순한 자태를 균형과 조화 속에 나타내는 미이다.(×)

-개체가 특징 있을 필요는 없다.

24.주목이나 측백나무는 규격을 수고H와 수관나비W로 나타내는 것이 좋다. (○)

25.꽃이 만발했을 때 기온이 떨어지면 화기가 짧아진다.(×)

-화기가 길어진다. 꽃집에서 장미를 냉장고에 보관하는 원리와 같다.

26.조경수목의 단가 적용은 정형화된 규격에 의해서 시행되고 있으며, 수목의 조건에 따라 단가 및 품셈을 증감하여 사용하고 있다.(×)

-수목의 조건에 따라 단가 및 품셈을 증감하지 않는다.

27.조경공사는 기계 장비의 투입보다는 인력으로 많은 부분을 시공한다.(○)

28.옥상정원은 전체면적의 1/3이하를 식재면적으로 한다.(○)

29.일본의 정원은 축경식이 많다.(○)

30.경관석은 3,5,7 등 홀수로 배치한다.(○)

31.합판은 짝수개의 단판을 직교하여 만든다.(×)

-홀수개의 단판을 직교하여 만든다.

32.은행나무, 백합나무, 메타세콰이어는 주로 수고H와 흉고직경B로 규격을 표시한다.(○)

33.가로수나 녹음수는 상록수여야 한다.(×)

-낙엽교목을 사용한다.

34.조경하자는 나무의 수관부가 1/2 이상 죽었을 경우이다.(×)

-2/3이상 죽었을 경우이다.

35.상록활엽수의 이식 시기는 장마철이 좋다.(○)

36.깍은 잔디는 거름이 되도록 잔디밭에 그대로 둔다.(×) -깍은 잔디는 반드시 제거한다.

37.디딤돌은 일정한 모양과 일정한 크기의 돌을 사용한다.(×) -모양이 다양한 돌을 사용한다.

38.뿌리돌림 후 되메우기는 물죔을 한다.(×)

-흙죔을 한다.

39.화단을 만들 때 변두리로부터 중앙으로 가면서 초화류를 심는다.(×)

-중앙에서 변두리로 가면서 심는다.

40.자연석 쌓기는 윗부분이 어느 정도 고저차가 있는 것이 좋다.(×) -위는 평평하게 가지런해야 한다.

41.판석포장시에는 모래위에 판석을 시공한다.(×)

-모르타르위에 판석을 시공한다.

42.C/N 율이 높아지면 꽃눈이 많아진다.(○)

-C/N율이란 식물체 내의 탄소C와 질소N의 비율을 말한다. 식물체 내에 탄소가 많아지면 C/N율이 높아지며 꽃 눈이 많아진다. 질소가 많게되면 C/N율이 낮아지며 잎눈이 많아진다.

*참고 T/R율은 나무의 지상부와 지하부의 중량비를 의미하며, 꽃눈과 잎눈의 많고 적음에는 직접적인 관련이 없다.

43.생울타리 수종은 윗가지가 말라죽지 않아야 하며 굵은 가지가 많아야 한다.(×)

-아랫가지가 말라죽지 않아야 하며 잔가지가 많아야 한다.

44.생울타리 전정은 위는 강하게 아래는 약하게 한다.(○)

45.관목의 동해 방지책으로 흙덮기가 가장 좋다.(○)

46.서리로 인해 나타나는 상렬(霜列)의 피해는 소나무에 많이 나타난다.(×)

-주로 줄기가 매끈한 활엽수에 나타난다.